680型多功能电动取骨机培训试题

**1、680型取骨机是可调速的还是定速的？（ ）**

A、变速 B、定速 C、交替 D、不变

**2、骨头夹具钳口是采用什么方式固定的？（ ）**

A、一字滑轨 B、十字滑轨 C、U型滑轨 D、X型滑轨

**3、在什么情况下切割的时候需要加水？（ ）**

A、切软组织的时候 B、切割较硬骨组织的时候 C、无论什么组织 D、小组织

**4、组织挡板的作用是什么？（ ）**

A、调节切割厚度 B、调节切割的速度 C、调节激光位置 D、没作用

**5、下图中箭头符号所指按钮是用来控制什么？ （ ）**

 

A、打开激光 B、调整锯条偏摆使锯条居中 C、打开水阀 D、打开灯光

**6、在机器运行中，锯条在锯轮的什么位置上市正确的？（ ）**

 A、前部 B、中部 C、后部 D、上部

**7、如果不用组织挡板，还可以采用什么设备辅助切割？（ ）**

A、激光定位器 B、尺子 C、木头 D、LED灯

1. **下图中设备最顶部旋钮的作用是什么？ （ ）**

 

A、打开前盖 B、打开后盖 C、调整锯条松紧度 D、打开激光定位器

**9、日常维护都有哪些内容？多选（ ）**

A、定期进行一次表面消毒，用酒精擦拭机器外表面及锯条

B、定期清理机器内骨屑及碎屑收集盒，防止骨屑进入橡胶圈

C、每次用完后清理组织钳口滑道上的碎屑，防止堆积

D、关掉电源

**10、多长时间复位一次锯条的位置？（ ）**

A、每天 B、1年 C、3年 D每隔两个月

答案：

1. A
2. B
3. B
4. A
5. C
6. B
7. A
8. C
9. ABCD
10. D